root@CORE2> show spanning-tree bridge

STP bridge parameters

Routing instance name : GLOBAL

Context ID : 0

Enabled protocol : RSTP

 Root ID : 6216.00:24:c3:c6:4a:80

 Root cost : 22004

 Root port : xe-0/0/34

 Hello time : 2 seconds

 Maximum age : 20 seconds

 Forward delay : 15 seconds

 Message age : 3

 Number of topology changes : 49

 Time since last topology change : 20011 seconds

 Local parameters

 Bridge ID : 32768.dc:38:e1:d6:46:80

 Extended system ID : 0

{master:0}

root@CORE1> show spanning-tree bridge

STP bridge parameters

Routing instance name : GLOBAL

Context ID : 0

Enabled protocol : RSTP

 Root ID : 6216.00:24:c3:c6:4a:80

 Root cost : 20004

 Root port : ge-0/0/0

 Hello time : 2 seconds

 Maximum age : 20 seconds

 Forward delay : 15 seconds

 Message age : 2

 Number of topology changes : 35

 Time since last topology change : 20119 seconds

 Local parameters

 Bridge ID : 32768.64:64:9b:20:4d:40

 Extended system ID : 0

{master:0}

root@SLEEPBOTTOM> show spanning-tree bridge

STP bridge parameters

Context ID : 0

Enabled protocol : RSTP

 Root ID : 32768.14:58:d0:6e:80:90

 Root cost : 80000

 Root port : ge-0/0/46.0

 Hello time : 2 seconds

 Maximum age : 20 seconds

 Forward delay : 15 seconds

 Message age : 4

 Number of topology changes : 52

 Time since last topology change : 68486 seconds

 Topology change initiator : ge-0/0/46.0

 Topology change last recvd. from : dc:38:e1:96:b8:f2

 Local parameters

 Bridge ID : 32768.84:b5:9c:82:6c:41

 Extended system ID : 0

 Internal instance ID : 0

{master:0}

root@ITBOTTOM> show spanning-tree bridge

STP bridge parameters

Context ID : 0

Enabled protocol : RSTP

 Root ID : 32768.14:58:d0:6e:80:90

 Root cost : 40000

 Root port : ge-0/0/5.0

 Hello time : 2 seconds

 Maximum age : 20 seconds

 Forward delay : 15 seconds

 Message age : 2

 Number of topology changes : 19

 Time since last topology change : 68573 seconds

 Topology change initiator : ge-0/0/5.0

 Topology change last recvd. from : 84:b5:9c:4f:ea:d4

 Local parameters

 Bridge ID : 32768.84:b5:9c:4f:ea:c1

 Extended system ID : 0

 Internal instance ID : 0

{master:0}